## 

目录

[下载EasyDSS软件步骤](#_Toc15538_WPSOffice_Level1) [2](#_Toc15538_WPSOffice_Level1)

[第一步：打开浏览器](#_Toc2299_WPSOffice_Level1) [2](#_Toc2299_WPSOffice_Level1)

[第二步:输入EasyDSS](#_Toc6660_WPSOffice_Level1) [2](#_Toc6660_WPSOffice_Level1)

[第三步：点击（EasyDSS商用流媒体服务器解决方案）](#_Toc474_WPSOffice_Level1) [2](#_Toc474_WPSOffice_Level1)

[第四步：找到试用下载](#_Toc9397_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc9397_WPSOffice_Level1)

[第五步：找到直播版，点击下载](#_Toc27517_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc27517_WPSOffice_Level1)

[第六步:找到下载安装包（在最下方）下载Wendows的不要Linux](#_Toc3530_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc3530_WPSOffice_Level1)

[第七步：注册用户名及密码（注：要使用邮箱账号）（个性域名后缀使用自己的全拼即可）](#_Toc29927_WPSOffice_Level1) [4](#_Toc29927_WPSOffice_Level1)

[第八步：注册成功之后点击登录就可以弹出下载](#_Toc32690_WPSOffice_Level1) [4](#_Toc32690_WPSOffice_Level1)

[第九步：选好路径，点击下载即可](#_Toc24669_WPSOffice_Level1) [5](#_Toc24669_WPSOffice_Level1)

[安装EasyDSS软件包步骤](#_Toc14057_WPSOffice_Level1) [6](#_Toc14057_WPSOffice_Level1)

[设置Insta360 Pro步骤](#_Toc5770_WPSOffice_Level1) [11](#_Toc5770_WPSOffice_Level1)

[配置头盔里的文件步骤](#_Toc9995_WPSOffice_Level1) [16](#_Toc9995_WPSOffice_Level1)

[多摄操作以及配置文件步骤：](#_Toc7120_WPSOffice_Level1) [20](#_Toc7120_WPSOffice_Level1)

[处理秒断拍摄故障步骤](#_Toc27990_WPSOffice_Level1) [23](#_Toc27990_WPSOffice_Level1)

[录播的配置以及配置文件步骤：](#_Toc16692_WPSOffice_Level1) [24](#_Toc16692_WPSOffice_Level1)

[第一步：头盔连接电脑，找到Record文件，（注意文件夹的路径）](#_Toc9336_WPSOffice_Level1) [24](#_Toc9336_WPSOffice_Level1)

[第二步：把录好的视频改好名字，放到Record文件夹里面](#_Toc30080_WPSOffice_Level1) [24](#_Toc30080_WPSOffice_Level1)

[第三步：编写一个文档](#_Toc2975_WPSOffice_Level1) [24](#_Toc2975_WPSOffice_Level1)

[第四步：把文档同样放到Record文件夹里面去（注意：后缀一定要是.json）](#_Toc140_WPSOffice_Level1) [25](#_Toc140_WPSOffice_Level1)

[APK的操作安装步骤：](#_Toc17180_WPSOffice_Level1) [25](#_Toc17180_WPSOffice_Level1)

[OBS转推软件安装：](#_Toc469_WPSOffice_Level1) [27](#_Toc469_WPSOffice_Level1)

[第一步：打开百度，查找OBS（APP）](#_Toc13088_WPSOffice_Level1) [27](#_Toc13088_WPSOffice_Level1)

[第二步：打开之后点击：Windows下载安装](#_Toc5322_WPSOffice_Level1) [27](#_Toc5322_WPSOffice_Level1)

[第三步：下载时不要放在C盘，即可](#_Toc5466_WPSOffice_Level1) [27](#_Toc5466_WPSOffice_Level1)

[第四步：安装点击Next](#_Toc20595_WPSOffice_Level1) [28](#_Toc20595_WPSOffice_Level1)

[第五步：点击I Agree](#_Toc8314_WPSOffice_Level1) [28](#_Toc8314_WPSOffice_Level1)

[第六步：安装路径选好之后，点击Next](#_Toc17760_WPSOffice_Level1) [29](#_Toc17760_WPSOffice_Level1)

[第七步：默认即可，点击Install](#_Toc3307_WPSOffice_Level1) [29](#_Toc3307_WPSOffice_Level1)

[第八步：等待安装](#_Toc29700_WPSOffice_Level1) [30](#_Toc29700_WPSOffice_Level1)

[第九步：点击完成](#_Toc9281_WPSOffice_Level1) [30](#_Toc9281_WPSOffice_Level1)

[OBS软件配置步骤：](#_Toc18144_WPSOffice_Level1) [31](#_Toc18144_WPSOffice_Level1)

### 

### **下载EasyDSS软件步骤**

**第一步：打开浏览器**




## 第二步:输入EasyDSS



**第三步：点击（EasyDSS商用流媒体服务器解决方案）**




**第四步：找到试用下载**



**第五步：找到直播版，点击下载**

****

**第六步:找到下载安装包（在最下方）下载Wendows的不要Linux**




**第七步：注册用户名及密码（注：要使用邮箱账号）（个性域名后缀使用自己的全拼即可）**

****

**第八步：注册成功之后点击登录就可以弹出下载**


## 13

**第九步：选好路径，点击下载即可**

****

**安装EasyDSS软件包步骤**

**第一步：下载成功之后自动弹出压缩包，右键会出现压缩到文件，找一个空盘，新建文件夹，压缩到新文件夹即可**

****


**第二步：压缩到盘里之后会出现一个与压缩包同名的文件夹，双击打开**

18

**第三步：双击红箭头指向的安装包安装成功之后把绿色的EasyDSS拖拽到桌面**

****

**第四步：在桌面双击打开EasyDSS会出现**

****

**第五步：打开浏览器，在上方输入：<http://localhost:10080，即可成功访问到EasyDSS>**

****

**第六步：点击左边的视频直播**




**第七步：点击视频直播**

****

**第八步：点击创建直播**

****

**第九步：添加直播名称（自定义ID不用填写）（录像保存天数默认是3天，改为0即可，关闭推流鉴权）**

****

**第十步：在手机应用商城下载手机APP（insta360 Pro）**

****

**设置Insta360 Pro步骤**

**第一步：下载完成后打开APP，点击生成二维码，选择WiFi，添加SSID和密码（路由器的名称和密码）（不同环境SSID和密码都不一样）**

****


**第二步：添加成功后，点击生成二维码**

****


**第三步：生成二维码成功之后与全景摄像机进行连接，（注意：手机的无线网必须和摄像机在同一局域网）**

****

**第四步：连接成功后，去浏览器上找到列表**

****

**第五步：找到后，点击蓝色字体的编辑，复制推流地址**

****

**第六步：进入手机APP（insta360 Pro），进入二维码生成器，找到直播推流**

****


**第七步：选择模式，选择自定义服务器推流**

****

**第八步：选择最下方的直播推流地址**

****

**第九步：进入直播推流地址后，服务器里面写rtmp://localhost:10085/hls （注意一定要把localhost：10085换成本电脑的IP地址） ，推流密钥里面写fJlwrlBmR?sign=BJlwr\_fmRz 点击保存即可。**

****

**配置头盔里的文件步骤**


**第一步：把头盔用数据线连接到电脑上，进入到我的电脑，找到IQIYI-A2的设备**

****

**第二步：进入IQIYI-A2以后，双击进入（内部共享存储空间）**

****


**第三步：进入后，选择Android文件夹**

****

**第四步：进入后，选择data文件夹**

****


**第五步：进入后，选择com.DTMobile.VR文件夹**

****

**第六步：进入后，选择files文件夹**

****


**第七步：进入后，选择Live文件夹**

****


**第八步：把摄像机运行起来与电脑同步以后，选择HLS（m3u8）源地址：<http://localhost:10080/hls/Dxu9L9BiR/Dxu9L9BiR_live.m3u8>**

****

**第九步：在桌面编写一个文件（注意：全部是要英文）（后缀名改成Live.json格式）**

****


**第十步：把编写好的Live.json格式的文档，剪切到Live文件中即可**

****

**第十一步：如果想实现底部logo，把照片复制剪切到Live文件夹中**


****

**第十二步：把照片的后缀名改为.png格式，（注意：前面名称一定要是：logo）**


****

**多摄操作以及配置文件步骤：**

**第一步：在原有第一台设备的基础上在创建一台（再次点击“创建直播”即可）**

****

**第二步：添加完成之后，点击编辑，复制推流地址**

****

**第三步：重启手机APP（Insta360 Pro）输入另一台摄像头的IP地址**

****

**第四步：把推流地址码添加到手机APP（Insta360 Pro）直播推流地址里面即可（注意：一定要把localhost改成同局域网的IP地址）**

****

**第五步：到浏览器，把新建好的ID运行起来以后，点击编辑复制HLS（m3u8）：http://localhost:10080/hls/2Cvcr9fiR/2Cvcr9fiR\_live.m3u8**

****

**第六步：添加到Live文件夹中的Live.json文档中即可（注意：添加第二条地址时一定要在第一条的后面加“，”号一定要是英文版）**


****

**处理秒断拍摄故障步骤**

**第一步：推流直播时频繁中断，查看杀毒软件，是否关闭**


**38**

**第二步：其次就是看一下防火墙是否关闭，如果是全部开启状态，全部改为关闭状态，然后在推流即可**


****

**录播的配置以及配置文件步骤：**


**第一步：头盔连接电脑，找到Record文件，（注意文件夹的路径）**

****


**第二步：把录好的视频改好名字，放到Record文件夹里面**

****

**第三步：编写一个文档**


****

**第四步：把文档同样放到Record文件夹里面去（注意：后缀一定要是.json）**

****

**APK的操作安装步骤：**

**第一步：首先，先要把传过来的3个应用放到C盘里的Administrator文件夹里**

****

**第二步：打开任务管理器（Wen+R）输入‘cmd’，把下载下来的安装包，拖拽到任务管理器里面，点击回车即可（install）**


****

**OBS转推软件安装：**


**第一步：打开百度，查找OBS（APP）**

****


**第二步：打开之后点击：Windows下载安装**

****


**第三步：下载时不要放在C盘，即可**

****


**第四步：安装点击Next**

****


**第五步：点击I Agree**

****


**第六步：安装路径选好之后，点击Next**

****


**第七步：默认即可，点击Install**

****

**第八步：等待安装**

****

**第九步：点击完成**

****

# **OBS软件配置步骤：**


**第一步：找到来源，找到下方有一个加号**

****

**第二步：找到媒体源，新建媒体源，点击确定，即可**

****


**第三步：取消本地文件（把对勾去掉即可）**

****

**第四步：输入RTMP播放地址**

****


**第五步：添加成功之后，点击确定**

****

**第六步：找到右下角，点击设置**

****


**第七步：打开设置，找到左边“流”**

****


**第八步：选择“流类型”不可以选择“流媒体服务”**

****


**第九步：选择“自定义流媒体服务器”**

****

**第十步：进入EasyDSS，点击创建直播，把新推流的“推流地址”复制下来**

****


**第十一步：复制完成之后，回到OBS，把新推流地址复制到URL和流名称里面，分开写URL：（rtmp://localhost:10085/hls）、流名称：（q9YwWCfiR?sign=qrLwZjfmRz）**

****

**第十二步：找到“流”下面的“输出”**

****


**第十三步：找到“输出”里面的编辑码，改为（硬件NVENC）**

****

**第十四步：找到左边的“视频”**

****

**第十五步：点击“视频”把分辨率调整一定要保持二比一的比例**

****

**第十六步：点击“开始推流”就可以了**

****